DE/EN/HU

Der Lacerta FMC ist ein Fokusmotor-Controller für die Verwendung mit dem neuen ASCOM-Treiber 

Der Motortreiber ist ein intelligenter TMC-Treiber, der den Motor mit bis zu 1000mA Strom antreiben kann. Leiserer Betrieb, präziseres Arbeiten!

Der Betrieb ist mit dem neuen LacertaMFOC-ASCOM-Treiber_V3.0.0 möglich.
- Empfängt Goto-Befehle
- Halt-Befehl, um die Bewegung zu stoppen.
- Liefert Temperaturdaten
- wenn der Backlash nicht Null ist, führt der Treiber die Kompensation bei jeder Richtungsänderung selbsttätig durch.

Alle Einstellungen sind über das neue Ascom-Treiber-Setup-Panel verfügbar. Wichtig: Ältere ASCOM-Treiberversionen als V3.0.0 können nicht verwendet werden 

Mit dem Lacerta_FMC_PC-Pogramm kann der Controller (auch ohne installierten ASCOM-Treiber) bedient werden, um die Setup-Daten zu ändern und Fahr- und Stopp-Befehle zu geben.
Darüber hinaus sind auch einige Sonderfunktionen verfügbar:
Home Position! ==> Position 0 anfahren
Eeprom lesen! ==> Speichert den Inhalt des Eeproms in einer Datei (C:\Users\...\AppData\Roaming\Lacerta_FMC) (Speichert die Log-Datei hier).
Werkseinstellung! ==> Löscht den Inhalt des Eeproms, dann können Sie wählen, ob Sie das Gerät neu starten oder die Firmware aktualisieren wollen
Upgrade-Modus umschalten! ==> Schaltet das Gerät in den Upgrade-Modus, um den Firmware Updater zu starten

Für das Updaten der Lacerta FMC Firmware muss der MFOC Firmware-Updater Lacerta_Motorfocus_V1 verwendet werden. Das Verfahren zum Hochladen der Firmware ist wie folgt:
Starten Sie den Firmware-Updater, wählen Sie den Anschluss und die hochzuladende Firmware. 
Das Programm FMC_PC wird ebenfalls gestartet, dann wird nach dem Anschluss die Taste "Switch Upgrade Mode!" gedrückt und nach der Bestätigung im Pop-up-Fenster blinkt die Power-LED am FMC-Controller schnell, um anzuzeigen, dass er sich im Upgrade-Modus befindet. 
Wählen Sie in dem erscheinenden Pop-up-Fenster die Schaltfläche NEIN und dann Trennen! 
Sie können dann die Aktualisierung mit dem Firmware-Updater starten.
Wenn Sie neue Bootdaten in das Eeprom laden müssen, verwenden Sie Factory Reset anstelle des Upgrade-Modus. Nach dem Löschen des Eeproms (begleitet von einem langsamen Blinken der Power-LED), wird angeboten, das Gerät in den Update-Modus zu versetzen. Wenn diese Option gewählt wird, blinkt die Power-LED am FMC-Controller schnell, um anzuzeigen, dass der Upgrade-Modus aktiviert wurde, gefolgt von Disconnect. 
Sie können dann das Firmware-Update mit dem Firmware-Updater starten.

Lacerta FMC is the focus motor controller for use with the new ASCOM driver.

The motor driver is an intelligent TMC driver that can drive the motor with up to 1000mA current. Quieter running, more precise operation!

Operation is possible using the new LacertaMFOC-ASCOM-driver_V3.0.0.
- Receives Goto commands
- Halt command to stop the movement.
- Provides temperature data
- if the Backlash is not Zero, the driver will perform the compensation at each change of direction.

All settings are available from the new Ascom driver Setup panel. Important: Older ASCOM driver versions than 3.0.0 cannot be used 

The Lacerta_FMC_PC pogram can be used to operate the controller (even without ASCOM driver installed). It can be used to change the setup data and to issue move and stop commands.
In addition, some special functions are also available:
Move Home! ==> Move to 0 position
Read Eeprom! ==> Saves the contents of the Eeprom to a file (C:\Users\...\AppData\Roaming\Lacerta_FMC)(Saves the Log file here as well).
Factory Reset! ==> Erases the contents of Eeprom, then you can choose to reboot the device or update the firmware
Switch Upgrade Mode! ==> Puts the device into Upgrade Mode to start the Firmware Updater

For Lacerta FMC, the Lacerta_Motorfocus_V1 firmware updater must be used. The firmware upload procedure is as follows:
Start the firmware updater, select the port and the firmware to be uploaded. 
The FMC_PC program is also started, then after connection the "Switch Upgrade Mode!" button is pressed and after confirmation in the pop-up window, the Power led on the FMC controller flashes rapidly to indicate that it is in upgrade mode. 
In the pop-up window that appears, select NO and then Disconnect! 
You can then start the upgrade on the firmware updater.
If you need to upload new boot data to the Eeprom, use Factory Reset! instead of Upgrade Mode! After clearing the Eeprom (accompanied by a slow blinking of the Power led), it will offer to put the device into Update Mode. If this is selected, the Power led on the FMC controller will flash rapidly to indicate that it has entered Upgrade Mode, followed by Disconnect! 
You can then start the firmware update on the firmware updater.



A Lacerta FMC az új ASCOM driverrel használható fókuszmotor vezérlő.

A motorvezérlő egy inteligens TMC meghajtó, mely akár 1000mA árammal is képes meghajtani a motort. Csendesebb járás, precízebb működés!

A működtetés az új LacertaMFOC-ASCOM-driver_V3.0.0 használatával lehetséges.
- Goto parancsokat fogad
- A Halt utasítással megállítható a mozgás.
- Hőmérséklet adatot szolgáltat
- Amennyivel a Backlash értéke nem 0, a számolatlan lépéses módszerrel holtjáték a kompenzációt önnállóan végzi minden irányváltás alkalmával.

Az összes beállítás az új Ascom driver Setup paneljáról elérhető. Fontos, hogy a régebbi ASCOM driver változatok nem használhatóak! (LacertaMFOC-ASCOM-driver_V3.0.0)

A vezérlő működtetésére használható a Lacerta_FMC_PC pogram (ASCOM driver telepítése nélkül is). Segítségével a beállítási adatokat lehet megváltoztatni, illetve mozgatási és megállítási parancsokat is adhatunk ki.
Ezen kívül néhány speciális funkciót is találunk benne:
Move Home! ==> 0 pozícióra mozgatja a kihuzatot
Read Eeprom! ==> Az Eeprom tartalmát fájlba menti (C:\Users\...\AppData\Roaming\Lacerta_FMC)(Ide menti a Log fájlt is)
Factory Reset! ==> Az Eeprom tartalmát törli, utána válaszhatunk, hogy újraindítjuk az eszközt, vagy frissítjük a firmwaret
Switch Upgrade Mode! ==> Upgrade módba helyezi a készüléket, hogy indíthassük a Firmware Updatert

A Lacerta FMC-hez a Lacerta_Motorfocus_V1 firmware updatert kell használni. A firmware feltöltés menete a következő:
A firmware updatert elindítjuk, kiválasztjuk a portot és a feltöltendő firmwaret. 
Az FMC_PC programot is elindítjuk, majd csatlakozás után a "Switch Upgrade Mode!" gombot megnyomva a felugró ablakban történő jóváhagyást követően az FMC vezérlőn a Power led gyors villogással jelzi, hogy upgrade módba került. 
A közben megjelenő újabb felugró ablakon válasszd a NO gombot, majd Disconnect! 
Ezután a firmware updateren indíthatod a feltöltést.
Ha szükséges új induló adatokkal feltölteni az Eepromot, akkor a Factory Reset! funkciót használjuk az Upgrade Mode! helyett. Az Eeprom törlése (amit a Power led lassú villogása kísér) után felajánlja az eszköz Update módba helyezését. Ha ezt választjuk, akkor az FMC vezérlőn a Power led gyors villogással jelzi, hogy upgrade módba került, majd Disconnect! 
Ezután a firmware updateren indíthatod a feltöltést.